Приложение

 Утвержден постановлением Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области

От 16.12.2021 № 1121

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № П/П | Наименование автомобильной дороги  | Протяженность (м)Ширина дорожного покрытия (м) | Ширина проезжей части | Общее число полос движения | Протяженность тротуара / Пешеходной дорожки (м) | Наличие и ширина разделительной полосы | Тип покрытия | Тип пересечения с автомобильной дорогой и доступ к автомобильной дороге | Категория | Идентификационный номер |
| 1.  | Н-1 | 3,730от 8,0 до 9,9= 0,942от 10,0 до 11,9= 2,470 | от 7,0 до 7,4= 2,470от 8,5 до 11.0= 0,942 | 2 | Т=1,285 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 3 | 66-410 ОП МГ 66-410-1 |
| 2.  | Н-2 | 0,450от 8,0 до 9,9= 0,405 | от 8,5 до 11.0= 0,405 | 2 | П=0,393Т=0,014 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 3 | 66-410 ОП МГ 66-410-2 |
| 3.  | Н-3 | 1.638т 8,0 до 9,9=1,638 |  от 7,5 до 8,4= 1,638 | 2 | П=2,213Т=0,203 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 3 | 66-410 ОП МГ 66-410-3 |
| 4.  | Н-4 | 0,595от 8,0 до 9,9= 0,595 |  от 7,5 до 8,4= 0,595 | 2 | П=1.112 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 3 | 66-410 ОП МГ 66-410-4 |
| 5.  | Н-5 | 0,547от 12,0 до 14,9= 0,547 | от 11,1 до 14,0= 0,547 | 2 | П=1.054 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 2 | 66-410 ОП МГ 66-410-5 |
| 6.  | Н-6 | 1 участок 1.118от 15,0 до 27,4=1,021 | от 14,0 и более=1,021 | 2 | П=1,935 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 1в | 66-410 ОП МГ 66-410-6 |
| 2 участок 0.777от 10,0 до 11,9= 0,615от 15,0 до 27,4= 0,109 | от 11,1 до 14,0= 0,615от 14,0 и более= 0,109 | 2 | П= 0,787Т= 0,205 |  | Асфальтобетон | В одном уровне | 2 |
| 7.  | Н-7 | 0,643меньше 8= 0,643 | от 7,0 до 7,4= 0,643 | 2 | П= 0,814 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 3 | 66-410 ОП МГ 66-410-7 |
| 8.  | Н-8 | 0,692от 10,0 до 11,9= 0,661 | от 8,5 до 11.0= 0,661 | 2 | т= 0,608п= 0,343 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 2 | 66-410 ОП МГ 66-410-8 |
| 9.  | Н-8а | 0,706меньше 8= 0,680от 8,0 до 9,9= 0,026 | от 4,5 до 5,9= 0,680от 8,5 до 11.0= 0,026 | 2 | Т= 0,711П= 0,310 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-9 |
| 10. | Н-9 | 0,815от 8,0 до 9,9= 0,815 | от 7,5 до 8,4= 0,390от 8,5 до 11.0= 0,425 | 2 | П= 0,798 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 3 | 66-410 ОП МГ 66-410-10 |
| 11.  | Н-9а | 5,022от 10,0 до 11,9= 5,022 | от 7,0 до 7,4= 5,022 | 2 | 0 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 3 | 66-410 ОП МГ 66-410-11 |
| 12.  | Н-10 | 0.973меньше 8= 0,433от 8,0 до 9,9= 0,012от 10,0 до 11,9= 0,165от 12,0 до 14,9= 0,223 | от 6,6 до 6,9= 0,433от 8,5 до 11.0= 0,177от 11,1 до 14,0= 0,223 | 2 | Т=0,213П= 0,960 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне |  | 66-410 ОП МГ 66-410-12 |
| 1участок 0,440 | 2 |
| 2 участок 0.433 | 4 |
| 13.  | Н-10а | 0,273меньше 8= 0,273 | от 6,0 до 6,5= 0,273 | 2 | П= 0,214 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 4 | 66-410 ОП МГ 66-410-13 |
| 14.  | Н-11 | 1,952от 15,0 до 27,4= 1,952 | от 14,0 и более= 1,952 | 2 | П=1,785 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 2 | 66-410 ОП МГ 66-410-14 |
| 15.  | Н-11а | 1 участок 0,559меньше 8= 0,559 | от 4,5 до 5,9= 0,099от 6,0 до 6,5= 0,460 | 2 | П= 0,342 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 4 | 66-410 ОП МГ 66-410-15 |
| 2 участок 0,107меньше 8= 0,107 | от 6,0 до 6,5= 0,107 | 2 | П= 0,102 |  | Асфальтобетон | В одном уровне | 4 |
| 16.  | Н-11б | 0,512меньше 8= 0,512 | от 6,0 до 6,5= 0,512 | 2 | П=0,885 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 4 | 66-410 ОП МГ 66-410-16 |
| 17.  | Н-12 | 1,159меньше 8=1,159 | от 6,6 до 6,9= 0,669от 7,0 до 7,4= 0,490 | 2 | П=1,141 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 4 | 66-410 ОП МГ 66-410-17 |
| 18.  | Н-14 | 1,530меньше 8= 1,530 | от 4,5 до 5,9= 0,055от 7,5 до 8,4= 1,475 | 2 | Т=1,442 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 3 | 66-410 ОП МГ 66-410-18 |
| 5 |
| 19.  | Н-15 | 0.544меньше 8= 0,544 | от 6,6 до 6,9= 0,544 | 2 | П= 0,253 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 4 | 66-410 ОП МГ 66-410-19 |
| 20.  | Н-16 | 0,516меньше 8= 0,516 | от 4,5 до 5,9= 0,191от 6,0 до 6,5= 0,250от 7,0 до 7,4= 0,075 | 2 | П=0,145 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 4 | 66-410 ОП МГ 66-410-20 |
| 5 |
| 21.  | Н-17 | 0,499меньше 8=0,499 | от 4,1 до 4,4=0,064от 4,5 до 5,9=0,435 | 2 | 0- | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-21 |
| 22.  | Н-18 | 1,042меньше 8= 1,042 | до 4= 1,042 | 2 | 0 | **-** | Песчано-гравийнаясмесь  | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-22 |
| 23.  | Н-19 | 0,585меньше 8=0,585 | до 4=0,474от 4,1 до 4,4=0,111 | 2 | 0 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-23 |
| 24.  | Н-20 | 0,601меньше 8= 0,601 | от 6,0 до 6,5= 0,601 | 2 | 0 | **-** | Асфальтобетон= 0,098ЖелезобетонныеПлиты= 0,503 | В одном уровне | 4 | 66-410 ОП МГ 66-410-24 |
| 25.  | Н-21 | 0,188меньше 8= 0,188 | от 4,1 до 4,4= 0,188 | 2 | 0 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-25 |
| 26.  | Н-36(от а/д Н-1 до а/д Н-7 вдоль ж.д. 3-го мкр. №1А, 1Б, 11, 8, школы №3). | 0,506меньше 8= 0,506 | от 4,5 до 5,9= 0,422от 6,0 до 6,5= 0,084 | 2 | Т= 0,483П= 0,076 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-36 |
| 27.  | Н-37 (от а/д Н-12 вдоль ж.д. 3-го мкр. №13,13А) | 1 участок0.217меньше 8= 0,217 | до 4= 0,217 | 2 | Т= 0,175П= 0,062 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровнеВ одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-37 |
| 2 участок 0.034меньше 8 =0,034 | до 4= 0,034 | 2 | 0 |  | Асфальтобетон | 5 |
| 28.  | Н-38(от а/д Н-12 до школы №3 между д. №13а,14) | 0,204меньше 8=0,204 | до 4=0,121от 4,5 до 5,9=0,083 | 2 | т= 0,117 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-38 |
| 29.  | Н-39(от Н-6 вдоль ж.д. №16Б, 16А, 17, 14,15, 16 до Н-12) | 1 участок 0.274меньше 8=0.274 | до 4=0,088от 4,1 до 4,4=0,090от 4,5 до 5,9=0,096 | 2 | П=0,135 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-39 |
| 2 участок 0.087меньше 8= 0,087 | до 4= 0,087 | 2 | Т= 0,087 |  | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 |
| 3 участок 0.035меньше 8= 0,035 | до 4= 0,035 | 2 |  |  | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 |
| 4 участок 0.177меньше 8= 0,088 | до 4= 0,088 | 2 | Т= 0,110П=0,060 |  | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 |
| 30.  | Н-40(от а/д Н-12 до МФЦ) | 0,060меньше 8= 0,060 | от 6,0 до 6,5= 0,060 | 2 | 0 |  | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-40 |
| 31.  | Н-41(от а/д Н-6 к ж.д. №18) | 0,151меньше 8= 0,151 | до 4= 0,061от 4,5 до 5,9= 0,090 | 2 | Т= 0,119 |  | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-41 |
| 32. | Н-42(от а/д Н-43 вдоль ж.д. №21,22,19 до а/д Н-6) | 1 участок 0.356меньше 8= 0,356 | до 4= 0,064от 4,1 до 4,4= 0,292 | 2 | Т= 0,341 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-42 |
| 2 участок 0.124меньше 8= 0,124 | от 6,0 до 6,5= 0,124 | 2 | Т= 0,080П= 0,062 |  | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 |
| 33. | Н-43(от д/с «Дюймовочка» до а/д Н-7) | 0,154меньше 8= 0,154 | от 6,6 до 6,9= 0,154 | 2 | Т= 0,051П= 0,108 |  | Асфальтобетон  | В одном уровне | 4 | 66-410 ОП МГ 66-410-43 |
| 34. | Н-44(от а/д Н-43 вдоль ж.д. №4-7) | 1 участок 0.467меньше 8=0.467 | до 4=0,337от 4,1 до 4,4=0,070от 4,5 до 5,9=0,060 | 2 | Т=-0,570 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-44 |
| 2 участок 0.027меньше 8=0,027 | до 4=0,027 | 2 | Т= 0,027 |  | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 |
| 3 участок0.079меньше 8= 0,079 | до 4= 0,079 | 2 | 0 |  | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 |
| 35. | Н-45(от а/д Н-2 вдоль ж.д. №1) | 0,035меньше 8= 0,035 | до 4= 0,035 | 2 | Т= 0,018 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-45 |
| 36. | Н-46(от а/д Н-7 до ж.д. №1Б) | 0,035меньше 8= 0,035 | от 4,5 до 5,9=0,035 | 2 | 0 | **-** | Асфальтобетон  | В одном уровне | 4 | 66-410 ОП МГ 66-410-46 |
| 37. | Н-47(от а/д Н-2 вдоль ж.д. №2,3) | 1 участок 0.112меньше 8= 0,112 | до 4= 0,055от 4,5 до 5,9= 0,057 | 2 | Т= 0,073 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-47 |
| 2 участок 0.047меньше 8=0.047 | от 4,5 до 5,9=0,047 | 2 | Т=0.047 |  | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 |
| 38. | Н-48(от а/д Н-47 вдоль ж.д. №8,9,10 до автодороги Н-1) | 1 участок0.248меньше 8=0,248 | до 4= 0,068от 4,5 до 5,9= 0,180 | 2 | Т =0,119  | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-48 |
| 2 участок0,038меньше 8=0,038 | до 4=0,038 | 2 | Т=0,038 |  | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 |
| 3 участок 0,050меньше 8=0,050 | до 4= 0,050 | 2 | Т= 0,093 |  | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 |
| 4 участок 0,054от 10,0 до 11,9=0,054 | от 8,5 до 11.0=0,054 | 2 | Т=0,108 |  | Асфальтобетон | В одном уровне | 4 |
| 39. | Н-49(от а/д Н-4 вдоль общ. №15, общ. №4 до Н-4) | 1 участок 0,331 меньше 8=0,331 | до 4=0,039от 4,5 до 5,9=0,292 | 2 | Т=0,242 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-49 |
| 2 участок0,067меньше 8=0,067 | до 4=0,067 | 2 | П=0,059 |  | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 |
| 40. | Н-50(от а/д Н-4 до общ №14) | 0,158меньше 8=0,158 | до 4=0,145от 4,5 до 5,9=0,013 | 2 | Т=0,054П=0,044 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-50 |
| 41. | Н-51(от а/д Н-4 до общ №10) | 0,156меньше 8=0,156 | до 4=0,156 | 2 | Т= 0,103П= 0,045 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-51 |
| 42. | Н-52(от а/д Н-4 между церковью и общ №10) | 0,064меньше 8 =0,064 | до 4= 0,064 | 2 | Т= 0,055 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-52 |
| 43. | Н-53(от а/д Н-4 до эстрады) | 0,055меньше 8= 0,055 | от 4,1 до 4,4= 0,055 | 2 | Т= 0,033П= 0,010 | **-** | Асфальтобетон  | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-53 |
| 44. | Н-54(от а/д Н-4 вдоль ж.д. 1-го мкр. №28, общ. №3) | 0,202меньше 8= 0,202 | до 4= 0,040от 4,5 до 5,9= 0,124от 6,0 до 6,5=0,038 | 2 | Т=0,030 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-54 |
| 45. | Н-55(от а/д Н-3 вдоль общ. №13, ГЦД) | 0,125меньше 8=0,125 | до 4=0,078от 7,0 до 7,4=0,047 | 2 | 0 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-55 |
| 46. | Н-56(от а/д Н-5 между общ. №5 и маг. «Колизей») | 0,075меньше 8=0,075 | от 6,0 до 6,5=0,075 | 2 | Т=0,034 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 4 | 66-410 ОП МГ 66-410-56 |
| 47. | Н-57(от а/д Н-5 между почтой и маг.) | 0,050от 10,0 до 11,9=0,050 | от 8,5 до 11.0=0,050 | 2 | Т= 0,062 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 4 | 66-410 ОП МГ 66-410-57 |
| 48. | Н-58(от а/д Н-5 к кафе «Марципан») | 0,054меньше 8= 0,054 | от 4,5 до 5,9= 0,054 | 2 | т= 0,035 | - | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-58 |
| 49. | Н-61(от а/д Н-5 вдоль ж.д. №3 в 1-м мкр.) до школы №1) | 1 участок 0,284меньше 8=0,284 | до 4=0,284 | 2 | Т=0,184П=0,210 | **-** | Асфальтобетон  | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-61 |
| 2 участок 0.090меньше 8=0.090 | до 4=0,062от 6,0 до 6,5=0,028 | 2 | 0 |  | Асфальтобетон | 5 |
| 50. | Н-62(от а/д Н-61 вдоль ж.д. №6,7,5 в 1-м мкр. до а/д Н-6) | 0.259меньше 8=0.259 | до 4=0,225от 6,0 до 6,5=0,034 | 2 | Т=0,127П=0,051 | **-** | Асфальтобетон  | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-62 |
| 0.158меньше 8=0,158 | до 4=0,135от 6,0 до 6,5=0,023 | 2 | Т=0,158 |  | Асфальтобетон | 5 |
| 51. | Н-66(от а/д Н-3 вдоль ж.д. №8,12,16 в 1-м мкр.) | 1 участок 0,432меньше 8=0,432 | до 4=0,105от 4,1 до 4,4=0,080от 4,5 до 5,9=0,222от 7,5 до 8,4=0,025 | 2 | Т=0,365 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-66 |
| 2 участок0.138меньше 8=0.138 | до 4=0,138 | 2 | Т=0,130 |  | Асфальтобетон | 5 |
| 3 участок0.029меньше 8=0.029 | от 4,5 до 5,9=0,029 | 2 | 0 |  | Асфальтобетон | 5 |
| 52 | Н-68(от а/д Н-3 вдоль ж.д. №11А,15 в 1-м мкр.) | 0,288меньше 8=0,288 | до 4=0,205от 4,1 до 4,4=0,083 | 2 | Т=0,168 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-68 |
| 53. | Н-69(от а/д Н-3 вдоль ж.д. №14 в 1-м мкр.) до а/д Н-6) | 0,152меньше 8=0,152 | до 4=0,152 | 2 | Т= 0,067 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-69 |
| 54 | Н-70(от а/д Н-6 до м-на «Юта») | 0,172меньше 8=0,172 | от 4,5 до 5,9=0,172 | 2 | Т= 0,105 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-70 |
| 55. | Н-71(от а/д Н-6 вдоль ж.д. №9, к д/с «Мишутка» в 1-м мкр.) | 1 участок 0,202меньше 8= 0,202 | до 4= 0,035от 6,6 до 6,9= 0,167 | 2 | Т=0,215 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-71 |
| 2 участок 0.086меньше 8=0.086 | до 4=0,051от 6,6 до 6,9=0,035 | 2 | Т=0,098 |  | Асфальтобетон | 5 |
| 56 | Н-72(от а/д Н-9 вдоль ж.д. №19,20 2-го мкр. до а/д Н-8) | 1 участок 0,295меньше 8= 0,248от 10,0 до 11,9= 0,047 | от 6,0 до 6,5= 0,222от 6,6 до 6,9= 0,026от 8,5 до 11.0= 0,047 | 2 | Т= 0,346 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 4 | 66-410 ОП МГ 66-410-72 |
| 2 участок0.062меньше 8= 0,062 | до 4= 0,062 | 2 | 0 |  | Асфальтобетон | 5 |
| 57. | Н-73(от а/д Н-72 вдоль ж.д. №21 2-го мкр. до а/д Н-8А) | 0,175меньше 8= 0,175 | до 4= 0,175 | 2 | Т=0,151 |  | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-73 |
| 58. | Н-74(от а/д Н-73 вдоль ж.д. №22,18 2-го мкр.до а/д Н-72) | 0,215меньше 8= 0,215 | до 4= 0,046от 4,1 до 4,4= 0,169 | 2 | Т= 0,132П= 0,057 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-74 |
| 59. | Н-79(от а/д Н-8А между шк. №2 и ж.д. №16,23 2-го мкр. до а/д Н-8) | 0,222меньше 8= 0,184от 8,0 до 9,9= 0,038 | от 4,5 до 5,9= 0,184от 8,5 до 11.0= 0,038 | 2 | П= 0,131 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-79 |
| 60 | Н-80(от ж.д. 16 до ж.д. №14 2-го мкр.) | 0,058меньше 8=0,058 | до 4=0,058 | 2 | П=0,058 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-80 |
| 61. | Н-81(от а/д Н-8 вдоль ж.д. №14,13,12 до а/д Н-8А) | 0,418меньше 8=0,418 | до 4=0,372от 4,5 до 5,9=0,046 | 2 | Т=0,450Т=0,129 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-81 |
| 62. | Н-82(от а/д Н-81 вдоль ж.д. №15,11) | 0,240меньше 8=0,240 | до 4=0,240 | 2 | Т=0,235 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-82 |
| 63. | Н-83(от а/д Н-84 вдоль ж.д. 9А,9,10,4 2-го мкр.) | 0,336меньше 8=0,336 | до 4=0,336 | 2 | Т=0,272 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-83 |
| 64. | Н-84(от а/д Н-8А вдоль ж.д. №5,6,7,8 2-го мкр. д/с «Аленка») | 0,195меньше 8= 0,160от 8,0 до 9,9= 0,035 | от 4,5 до 5,9=0,160от 8,5 до 11.0=0,035 | 2 | Т= 0,183 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-84 |
| 65. | Н-85(от а/д Н-10 к ж.д. №3 и вдоль ж.д. №1,2 2-го мкр.) | 1 участок0,263меньше 8= 0,263 | от 4,5 до 5,9= 0,225от 6,0 до 6,5= 0,038 | 2 | Т=0,246 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-85 |
| 2 участок0.055меньше 8=0.055 | от 4,5 до 5,9=0,055 | 2 | Т=0,055 |  | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-85 |
| 3 участок0.064меньше 8=0.064 | до 4=0,064 | 2 | Т=0,051 |  | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-85 |
| 4 участок 0.027меньше 8=0.027 | от 4,5 до 5,9=0,027 | 2 | 0 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-85 |
| 5 участок 0.027меньше 8=0.027 | от 4,5 до 5,9=0,027 | 2 | Т=0,016 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-85 |
| 66. | Н-86(от а/д Н-6 вдоль ж.д. №3, м-на «Ромашка» до ДОЦ в 4-м мкр.) | 0,459меньше 8=0,459 | до 4=0,045от 4,5 до 5,9=0,254от 6,0 до 6,5=0,110от 7,5 до 8,4=0,050 | 2 | Т=0,090П=0,367 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-86 |
| 67. | Н-87(от а/д Н-86 до а/д Н-21) | 0,567меньше 8=0,567 | от 4,5 до 5,9=0,350от 6,0 до 6,5=0,217 | 2 | Т= 0,388П= 0,169 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-87 |
| 68. | Н-88(от а/д Н-86 вдоль ж.д. №18 4-м мкр.) | 0,199меньше 8= 0,199 | от 4,5 до 5,9= 0,199 | 2 | Т=0,199 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-88 |
| 69. | Н-89(от а/д Н-87 вдоль ж.д. №2,1,5,4,3 4-м мкр.)) | 1 участок0,360меньше 8= 0,360 | до 4= 0,360 | 2 | Т= 0,278 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-89 |
| 2 участок0,035меньше 8=0,035 | до 4=0,035 | 2 | 0 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-89 |
| 3 участок0,050меньше 8= 0,050 | от 4,5 до 5,9= 0,050 | 2 | 0 | **-** | Цементобетонные | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-89 |
| 4 участок0,036меньше 8= 0,036 | от 4,5 до 5,9= 0,036 | 2 | Т=0,072 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-89 |
| 70. | Н-90(от а/д Н-86 вдоль ж.д. №6,7,8 4-м мкр.)) | 0,206меньше 8= 0,206 | от 4,5 до 5,9= 0,206 | 2 | Т= 0,196 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-90 |
| 0,038меньше 8= 0,038 | до 4= 0,038 | 2 | Т= 0,038 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-90 |
| 71. | Н-91(от а/д Н-6 вдоль ж.д. №11,12,16 в 4-м мкр. до а/д Н-12) | 1 участок0,346меньше 8=0,346 | до 4=0,121от 4,5 до 5,9=0,157от 6,0 до 6,5=0,068 | 2 | Т= 0,220 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-91 |
| 2 участок0,136меньше 8= 0,136 | до 4= 0,136 | 2 | Т=0,124 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-91 |
| 72. | Н-92(от а/д Н-86 до «Нейтрино) | 0,125меньше 8= 0,125 | до 4= 0,125 | 2 | Т=0,121 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-92 |
| 73. | Н-93(от а/д Н-91 вдоль ж.д. №13,14,15 4-м мкр.)) | 0,203меньше 8=0,203 | до 4=0,203 | 2 | Т= 0,200 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-93 |
| 74.  | Н-94(от а/д Н-91 вдоль ж.д. №17 4-м мкр.)) | 0,105меньше 8=0,105 | до 4=0,105 | 2 | Т=0,100 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-94 |
| 75.  | Н-95(вдоль ж.д. №9,10 до а/д Н-12) | 0,259меньше 8=0,259 | от 4,1 до 4,4=0,259 | 2 | Т= 0,238 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-95 |
| 76.  | Н-96(от а/д Н-10А вдоль ж.д. №178) | 0,067меньше 8=0,067 | от 4,5 до 5,9=0,067 | 2 | Т= 0,103 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-96 |
| 77.  | Н-97(от а/д Н-10А вдоль ж.д. №179) | 0,086- | до 4= 0,086 | 2 | Т=0,063 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-97 |
| 78.  | Н-98(от а/д Н-10А вдоль ж.д. №180,182 в 6-м мкр. до а/д Н-10) | 0,097меньше 8=0,097 | от 4,5 до 5,9=0,097 | 2 | Т=0,065 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-98 |
| 0,365меньше 8=0,365 | до 4=0,148от 4,1 до 4,4=0,217 | 2 | Т=0,071 |  | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-98 |
| 79.  | Н-99(от а/д Н-98 вдоль ж.д. №183 в 6-м мкр.) | 0,075меньше 8=0,075 | от 4,5 до 5,9=0,075 | 2 | Т=0,059 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-99 |
| 80.  | Н-100(от а/д Н-10 до ж.д. №185 в 6 мкр.) | 0,359меньше 8= 0,359 | до 4= 0,059от 4,5 до 5,9= 0,300 | 2 | Т= 0,246 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-100 |
| 81.  | Н-101(от а/д Н-10 вдоль ж.д. №408 в 6 мкр.) | 1 участок0,220меньше 8=0,220 | до 4=0,220 | 2 | Т=0,110 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-101 |
| 2 участок0,084меньше 8=0,084 | от 4,1 до 4,4=0,084 | 2 | 0 |  | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-101 |
| 82.  | Н-102(до территории ДСТ «Десна») | 1,765меньше 8= 0,575от 8,0 до 9,9= 1,190 | от 4,5 до 5,9= 1,765 | 2 | 0 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-102 |
| 83.  | Н-103(автодорога на Савеево) | 1 участок 0,321от 8,0 до 9,9= 0,321 | от 7,0 до 7,4= 0,321 | 2 | 0 | **-** | Асфальтобетон  | В одном уровне | 3 | 66-410 ОП МГ 66-410-103 |
| 2 участок 0,482от 8,0 до 9,9=0,482 | от 7,0 до 7,4=0,482 | 2 | П=0,029 |  | Асфальтобетон | В одном уровне | 3 | 66-410 ОП МГ 66-410-103 |
| 84.  | Н-104(от Н-10 вдоль коттеджей 4-го мкр.) | 0,311меньше 8=0,311 | от 4,5 до 5,9=0,311 | 2 | Т= 0,046П= 0,049 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-104 |
| 85.  | Н-105(от Н-10 вдоль «Солнышко») | 0,137меньше 8=0,137 | от 4,1 до 4,4=0,137 | 2 | П=0,082- | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-105 |
| 86.  | Н-106(от а/д Н-10 вдоль ж.д. №43) | 0,063меньше 8=0,063 | от 4,5 до 5,9=0,063 | 2 | 0 | **-** | Асфальтобетон, Цементобетонн | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-106 |
| 0,010меньше 8=0,010 | до 4=0,010 | 2 | 0 |  | Асфальтобетон |  | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-10 |
| 87.  | Н-107(от а/д Н-10 до ж.д. №45) | 0,104меньше 8=0,104 | от 4,5 до 5,9=0,104 | 2 | П=0,187 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-107 |
| 88. | Н-108(от а/д Н-6 до зд. Администрации) | 1 участок0,105меньше 8=0,105 | до 4=0,105 | 2 | 0 | **-** | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-108 |
| 2 участок 0,037меньше 8=0,037 | до 4=0,037 | 2 | П= 0,016 |  | Асфальтобетон | В одном уровне | 5 | 66-410 ОП МГ 66-410-108 |
| 89 | Автомобильная дорога Н-109 | 1 участок0,682меньше 8=0,682 | до 4=0,629от 4,1 до 4,4=0,053 | 2 | - |  | Щебень | В одном уровне | 5 |  |
| 2 участок0,105меньше 8=0,105 | до 4=0,105 | 2 | - |  | Грунт | В одном уровне | 5 |  |
| 3 участок0,048меньше 8=0,048 | до 4=0,048 | 2 | - |  | Грунт | В одном уровне | 5 |  |
| 4 участок0,036меньше 8=0,036 | до 4=0,036 | 2 | - |  | Щебень | В одном уровне | 5 |  |
| 5 участок0,381меньше 8=0,381 | до 4=0,381 | 2 | - |  | ПГС, Грунт | В одном уровне | 5 |  |
| 90 | Автомобильная дорога Н-110 | 1 участок0,227меньше 8=0,227 | до 4=0,227 | 2 | - |  | Асфальтобетон,Щебень,Грунт | В одном уровне | 5 |  |
| 2 участок0,154меньше 8= 0,154 | до 4=0,154 | 2 | - |  | Грунт | В одном уровне | 5 |  |
| 91 | Автомобильная дорога Н-111 | 1 участок0,351меньше 8=0,351 | до 4=0,111от 4,5 до 5,9=0,240 | 2 | - |  | ПГС, Грунт | В одном уровне | 5 |  |
| 2 участок0,118меньше 8=0,118 | до 4=0,118 | 2 | - |  | Грунт | В одном уровне | 5 |  |
| 3 участок0,415меньше 8=0,415 | до 4=0,415 | 2 | - |  | ПГС, Грунт | В одном уровне | 5 |  |
| 92 | Разворотное кольцо Н-4,Н-6,Н-10. | 0,18027,5 и более=0,180 | от 14,0 и более= 0,180 | - | Т=0,252П=0,170 |  | Асфальтобетон | В одном уровне | - | 66-410 ОП МГ 66-410-114 |
| 93 | Разворотное кольцо на перекрестке Н-1 и Н-6 | 0,37827,5 и более= 0,378 | от 14,0 и более= 0,378 | - | Т= 0,344 |  | Асфальтобетон | В одном уровне | - | 66-410 ОП МГ 66-410-115 |
| 94 | Разворотное кольцо на на перекрестке н-8 и н-10 | 0,11027,5 и более=0,110 | от 14,0 и более=0,110 | - | П= 0,223 |  | Асфальтобетон | В одном уровне | - |  |
|  | ИТОГО: | 50,673 |  |  |  |  |  |  |  |  |