



#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.03.2024 № 269

|  |  |
| --- | --- |
| **О мерах по сохранению, рациональному использованию и обеспечению готовности защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны, расположенных на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области** |  |

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время», в целях сохранения, рационального использования и обеспечения готовности защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны, расположенных на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (далее – муниципальное образование)

Администрация муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке сохранения, рационального использования и обеспечения готовности защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны, расположенных на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (далее – Положение) (приложение).

2. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от ведомственной принадлежности, организационно-правовых форм и форм собственности, имеющих на балансе (в собственности, оперативном управлении, пользовании) здания и строения с встроенными защитными сооружениями гражданской обороны (далее – ЗС ГО), в том числе отдельно стоящие и иные объекты гражданской обороны, обеспечить:

 2.1. Содержание и готовность к использованию по предназначению ЗС ГО и иных объектов гражданской обороны, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и утверждённым Положением.

2.2. Проведение оценки технического состояния ЗС ГО и объектов гражданской обороны с установленной периодичностью.

2.3. Предоставление в установленном порядке сведений о техническом состоянии и финансировании мероприятий по поддержанию в готовности ЗС ГО и иных объектов гражданской обороны.

3. Начальнику Управления по делам ГО и ЧС С.А. Хазову организовать в установленном порядке и в пределах предоставленных полномочий, учёт, контроль и оценку состояния ЗС ГО и иных объектов гражданской обороны, расположенных на территории муниципального образования.

4. Отделу информационных технологий и связи с общественностью (Е.С. Любименко) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования – председателя Комитета по городскому хозяйству и промышленному комплексу муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области А.В. Федоренкова.

Глава муниципального образования

«город Десногорск» Смоленской области **А.А. Терлецкий**

|  |
| --- |
| ПриложениеУТВЕРЖДЕНОпостановлением Администрациимуниципального образования«город Десногорск» Смоленской областиот 13.03.2024 № 269 |

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о порядке сохранения, рационального использования и обеспечения**

**готовности защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны,**

**расположенных на территории муниципального образования**

**«город Десногорск» Смоленской области**

**I. Общие положения**

* 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время».
	2. Настоящее Положение определяет общий порядок обеспечения сохранности, рационального использования и обеспечения готовности к использованию по предназначению защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО) и иных объектов гражданской обороны, расположенных на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (далее – муниципальное образование).
1. **Основные термины и определения**
2. В Положении используются следующие основные термины и определения:

**безопасный район** – территория, расположенная вне зон возможных опасностей, зон возможных разрушений и подготовленная для жизнеобеспечения местного и эвакуированного населения, а также для размещения и хранения материальных и культурных ценностей;

**гражданская оборона -** система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

**защитное сооружение гражданской обороны** **(ЗС ГО)** - специальное сооружение, предназначенное для защиты населения, личного состава сил гражданской обороны, а также техники и имущества гражданской обороны от воздействий средств нападения противника;

**заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства –** помещения (сооружения) с отметкой пола ниже планировочной отметки земли;

**зона возможных опасностей** – зона возможных сильных разрушений, возможного радиоактивного заражения, химического и биологического загрязнения, возможного катастрофического затопления при разрушении гидротехнических сооружений в пределах 4-х часового добегания волны прорыва;

**зона возможных разрушений** – территория, в пределах которой в результате воздействия обычных средств поражения, здания и сооружения могут получить средние и слабые разрушения со снижением их эксплуатационной пригодности;

**зона возможных сильных разрушений** – территория, в пределах которой в результате воздействия обычных средств поражения, здания и сооружения могут получить полные и сильные разрушения;

**иные объекты гражданской обороны** - объекты, предназначенные для обеспечения проведения мероприятий по гражданской обороне, в том числе для санитарной обработки людей и животных, дезактивации дорог, зданий и сооружений, специальной обработки одежды, транспортных средств и других неотложных работ;

**обычное средство поражения** **-** вид оружия, не относящийся к оружию массового поражения, оснащенный боеприпасами, снаряженными взрывчатыми или горючими веществами;

**противорадиационное укрытие** - защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускающее непрерывное пребывание в нем укрываемых в течение нормативного времени;

**специализированное складское помещение (место хранения)** - помещение, предназначенное для хранения размещённого в нем имущества гражданской обороны и выдачи его в установленном порядке;

**убежище** - защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты укрываемых в течение нормативного времени от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного и химического оружия и обычных средств поражения, бактериальных (биологических) средств и поражающих концентраций, аварийно-химически опасных веществ, возникающих при аварии на потенциально опасных объектах, а также от высоких температур и продуктов горения при пожарах;

**укрытие** - защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты укрываемых от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, а также от обрушения конструкций вышерасположенных этажей зданий различной этажности.

1. **Порядок создания защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны**

3.1. Органы местного самоуправления на территории муниципального образования:

- определяют общую потребность в объектах гражданской обороны;

- в мирное время создают, сохраняют существующие объекты гражданской обороны и поддерживают их в состоянии постоянной готовности к использованию;

- осуществляют контроль за созданием объектов гражданской обороны и поддержанием их в состоянии постоянной готовности к использованию;

- ведут учёт существующих и создаваемых объектов гражданской обороны.

 3.2. Организации:

- создают в мирное время по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, в сфере ведения которых они находятся, объекты гражданской обороны;

- обеспечивают сохранность существующих объектов гражданской обороны, в том числе сооружений, используемых в качестве защитных сооружений гражданской обороны, принимают меры по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к использованию;

- ведут учёт существующих и создаваемых объектов гражданской обороны.

3.3. Создание объектов гражданской обороны в мирное время осуществляется на основании планов, разрабатываемых федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, согласованных с Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – МЧС России).

3.4. Создание объектов гражданской обороны осуществляется за счёт приспособления существующих, реконструируемых и вновь строящихся зданий и сооружений, которые по своему предназначению могут быть использованы как объекты гражданской обороны, а также строительства этих объектов. В качестве объектов гражданской обороны также могут использоваться объекты, предназначенные для обеспечения защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3.5. К объектам гражданской обороны относятся убежища, противорадиационные укрытия, укрытия, заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства, приспособленные (используемые) в качестве укрытий, специализированные складские помещения (места хранения), санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды, станции обеззараживания техники, а также иные объекты, предназначенные для обеспечения проведения мероприятий по гражданской обороне.

3.5.1. Убежища создаются:

- для максимальной по численности работающей в военное время смены работников организации, имеющей мобилизационное задание (заказ) (далее - наибольшая работающая смена организации) и отнесенной к категории особой важности по гражданской обороне, независимо от места ее расположения, а также для наибольшей работающей смены организации, отнесенной к первой или второй категории по гражданской обороне и расположенной на территории, отнесенной к группе по гражданской обороне, за исключением наибольшей работающей смены метрополитена, обеспечивающего прием и укрытие населения в сооружениях метрополитена, используемых в качестве защитных сооружений гражданской обороны, и медицинского персонала, обслуживающего нетранспортабельных больных;

- для работников максимальной по численности работающей в мирное время смены организации, эксплуатирующей ядерные установки (атомные станции), включая работников организации, обеспечивающей ее функционирование, жизнедеятельность и находящейся на её территории в пределах периметра защищенной зоны.

3.5.2. Противорадиационные укрытия создаются:

- для наибольшей работающей смены организации, отнесенной к первой или второй категории по гражданской обороне, расположенной в зоне возможного радиоактивного заражения (загрязнения) за пределами территории, отнесенной к группе по гражданской обороне;

- для нетранспортабельных больных и обслуживающего их медицинского персонала, находящегося в учреждении здравоохранения, расположенном в зоне возможного радиоактивного заражения (загрязнения).

3.5.3. Укрытия создаются:

- для наибольшей работающей смены организации, отнесенной к первой или второй категории по гражданской обороне, расположенной за пределами территории, отнесенной к группе по гражданской обороне, вне зоны возможного радиоактивного заражения (загрязнения);

- для нетранспортабельных больных и обслуживающего их медицинского персонала, находящегося в учреждении здравоохранения, расположенном на территории, отнесенной к группе по гражданской обороне, вне зоны возможного радиоактивного заражения (загрязнения).

3.6. Для укрытия населения используются имеющиеся защитные сооружения гражданской обороны и (или) приспосабливаются под защитные сооружения гражданской обороны в период мобилизации и в военное время заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства.

3.7. Для населения, эвакуируемого из зон возможных опасностей, в безопасных районах используются и приспосабливаются в период мобилизации и в военное время заглубленные помещения и другие помещения подземного пространства.

3.8. Специализированные складские помещения (места хранения) создаются для хранения средств индивидуальной и медицинской защиты, приборов радиационной и химической разведки, радиационного контроля и другого имущества гражданской обороны.

**IV. Порядок ведения учёта защитных сооружений гражданской обороны**

4.1. Учёт ЗС ГО на территории муниципального образования ведётся в органах местного самоуправления, в организации, уполномоченной на решение задач в области гражданской обороны, а также в организациях, имеющих на балансе (в управлении) ЗС ГО, в журнале учёта ЗС ГО установленной формы.

4.2. Документальным основанием для ведения учёта ЗС ГО является паспорт ЗС ГО, в котором указываются его основные технические характеристики и перечень оборудования систем жизнеобеспечения. Обязательными приложениями к паспорту ЗС ГО являются копии поэтажных планов и экспликаций помещений объекта ГО, согласованные и заверенные органами технической инвентаризации, организацией - балансодержателем ЗС ГО и органом управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

4.3. Паспорт ЗС ГО оформляется в следующих случаях:

- после ввода ЗС ГО в эксплуатацию;

- при изменении типа ЗС ГО;

- при отсутствии паспорта ЗС ГО по итогам инвентаризации ЗС ГО после его закрепления за эксплуатирующей организацией.

4.4. При отсутствии паспорта ЗС ГО основанием для учёта ЗС ГО являются проектная и техническая документация, объемно-планировочные, конструктивные решения, наличие специального инженерно-технического оборудования, позволяющие сделать вывод о принадлежности помещения к ЗС ГО.

4.5. Учёт заглубленных помещений и иных сооружений подземного пространства, используемых (приспосабливаемых) в качестве укрытий, ведётся в отдельном журнале произвольной формы на основании правовых актов Администрации муниципального образования.

1. **Порядок сохранения защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны**

5.1. Сохранению подлежат все существующие защитные сооружения и иные объекты гражданской обороны, расположенные на территории муниципального образования.

5.2. Порядок эксплуатации систем жизнеобеспечения и содержания защитных сооружений гражданской обороны в режиме повседневной деятельности, использования их при чрезвычайных ситуациях и в военное время осуществляются в соответствии с Правилами эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны (далее – Правила), утвержденными приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» (далее – Приказ).

5.3. Ответственность за содержание, эксплуатацию и готовность защитных сооружений гражданской обороны к приёму укрываемых, их своевременное техническое обслуживание возлагается на руководителей организаций, эксплуатирующих эти сооружения.

1. **Порядок использования защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны в мирное время**
	1. В мирное время объекты гражданской обороны в установленном порядке могут использоваться в интересах экономики и обслуживания населения.
	2. В соответствии с [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=336757&dst=100040) Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», ЗС ГО в мирное время могут использоваться в интересах экономики, обслуживания населения, а также для защиты населения от поражающих факторов, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, с сохранением возможности их приведения в заданные сроки, в состояние готовности к использованию по назначению.

6.3. В режиме повседневной деятельности ЗС ГО должны использоваться для нужд организаций, а также для обслуживания населения по решению руководителей (руководителей ГО) объектов экономики или органов местного самоуправления, по согласованию (заключению) с органами управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

6.4. Основные помещения ЗС ГО разрешается использовать при выполнении обязательных требований, действующих нормативных документов к помещениям данного функционального назначения под:

- санитарно-бытовые помещения;

- помещения культурного обслуживания и помещения для учебных занятий;

- производственные помещения, в которых осуществляются технологические процессы, не сопровождающиеся выделением вредных жидкостей, паров и газов, опасных для людей, и не требующие естественного освещения;

- технологические, транспортные и пешеходные тоннели;

- помещения дежурных электриков, связистов, ремонтных бригад;

- гаражи для легковых автомобилей, подземные стоянки автокаров и автомобилей;

- складские помещения для хранения несгораемых, а также для сгораемых материалов при наличии автоматической системы пожаротушения;

- помещения торговли и питания (магазины, залы столовых, буфеты, кафе, закусочные и др.);

- спортивные помещения (стрелковые тиры и залы для спортивных занятий);

- помещения бытового обслуживания населения (ателье, мастерские, приёмные пункты и др.);

- вспомогательные (подсобные) помещения лечебных учреждений.

6.5. При использовании ЗС ГО под складские помещения, мастерские допускается загрузка помещений из расчета обеспечения приёма 50% укрываемых от расчетной вместимости сооружения (без освобождения от хранимого имущества).

Освобождение помещений от имущества осуществляется при приведении ЗС ГО в готовность к приему укрываемых, в срок не более 6 часов.

6.6. Размещение и складирование имущества осуществляется с учётом обеспечения постоянного свободного доступа в технические помещения и к инженерно-техническому оборудованию ЗС ГО для его осмотра, обслуживания и ремонта.

6.7. Вспомогательные помещения ЗС ГО использовать в мирное время запрещается, за исключением помещений санузлов.

Помещения санузлов могут быть использованы под кладовые, склады и другие подсобные помещения. В этом случае санузел отключается от системы канализации, а смонтированное оборудование консервируется без его демонтажа.

**VII. Порядок содержания защитных сооружений гражданской обороны в мирное время**

7.1. Порядок содержания и эксплуатации ЗС ГО в режиме повседневной деятельности, в военное время, при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера определён требованиями приказа МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» (далее – Приказ).

7.2. Содержание ЗС ГО в мирное время осуществляется с целью обеспечения постоянной готовности помещений и оборудования систем жизнеобеспечения к переводу их в установленные сроки к использованию по предназначению и необходимых условий для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО, как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени.

7.3. Для поддержания ЗС ГО в готовности к использованию по предназначению в организациях создаются группы (звенья) по их обслуживанию, при этом в зависимости от вида ЗС ГО (убежище, ПРУ или укрытие) необходимо обеспечить сохранность:

- защитных свойств как ЗС ГО в целом, так и отдельных его элементов;

- герметизации и гидроизоляции всего ЗС ГО;

- инженерно-технического и специального оборудования, средств связи и оповещения ЗС ГО.

7.4. При содержании ЗС ГО в мирное время запрещается:

- перепланировка помещений;

- устройство отверстий или проёмов в ограждающих конструкциях;

- нарушение герметизации и гидроизоляции;

- демонтаж оборудования;

- применение горючих строительных материалов для внутренней отделки помещений;

- загромождение путей движения, входов в ЗС ГО и аварийных выходов;

- оштукатуривание потолков и стен помещений;

- облицовка стен керамической плиткой;

- окрашивание резиновых деталей уплотнения, резиновых амортизаторов, хлопчатобумажных, прорезиненных и резиновых гибких вставок, металлических рукавов, табличек с наименованием завода изготовителя и техническими данными инженерно-технического и специального оборудования;

- застройка территории вблизи входов, аварийных выходов и наружных воздухозаборных и вытяжных устройств ЗС ГО на расстоянии менее предусмотренного проектной документацией.

7.5. Допускается устройство в помещениях ЗС ГО временных легкосъёмных перегородок из негорючих и нетоксичных материалов с учётом возможности их демонтажа в период приведения ЗС ГО в готовность к приёму укрываемых, но не более чем за 6 часов.

7.6. Инженерно-техническое и специальное оборудование, средства связи и оповещения ЗС ГО необходимо содержать в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению.

7.7. Содержание, эксплуатация, текущий и плановый ремонты инженерно-технического и специального оборудования, средств связи и оповещения осуществляются в соответствии с технической документацией.

7.8. Использование систем воздухоснабжения ЗС ГО в мирное время допускается только по режиму чистой вентиляции.

7.9. В мирное время запрещается использование следующих элементов инженерно-технического и специального оборудования ЗС ГО:

- вентиляционных систем защищённой дизельной электростанции;

- фильтров-поглотителей;

- предфильтров;

- фильтров для очистки воздуха от окиси углерода;

- средств регенерации воздуха;

- гравийных воздухоохладителей;

- аварийных резервуаров для сбора фекалий, задвижки на выпусках из резервуаров должны быть закрыты.

7.10. При использовании ЗС ГО в мирное время необходимо:

- поддерживать температуру в помещениях в соответствии с требованиями проекта;

обеспечить защиту от атмосферных осадков и поверхностных вод входов и аварийных выходов;

- проводить окраску и ремонт помещений и оборудования систем жизнеобеспечения в соответствии с установленными правилами;

- закрыть и опечатать герметические клапаны, установленные до и после фильтров-поглотителей, устройств регенерации и фильтров для очистки воздуха от окиси углерода;

- обеспечить в напорных емкостях аварийного запаса питьевой воды проток воды с полным обменом её в течение 2-х суток;

- содержать ёмкости запаса питьевой воды технически исправными;

- закрыть и опечатать вспомогательные помещения, а также санузлы, не используемые в хозяйственных целях;

- законсервировать дизельные электростанции;

- обеспечить открываемые защитно-герметические и герметические ворота и двери подставками.

7.11. При использовании ЗС ГО в части соблюдения противопожарных требований надлежит руководствоваться [требованиями](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=106125) пожарной безопасности в Российской Федерации в зависимости от назначения помещений ЗС ГО в мирное время.

**VIII. Порядок ведения документации защитного сооружения гражданской обороны**

8.1. В ЗС ГО в зависимости от вида (убежище, ПРУ, укрытие) должна быть следующая документация:

а) Паспорт ЗС ГО с обязательным приложением заверенных копий поэтажного плана и экспликации помещений.

б) Журнал оценки технического состояния ЗС ГО.

в) Сигналы оповещения гражданской обороны.

г) План перевода ЗС ГО на режим приёма укрываемых.

д) План ЗС ГО с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования и путей эвакуации.

е) Планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств.

ж) Список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО.

з) Эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО.

и) Эксплуатационная схема водоснабжения и канализации ЗС ГО.

к) Эксплуатационная схема электроснабжения ЗС ГО.

л) Инструкции по использованию средств индивидуальной защиты.

м) Инструкции по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования, правила пользования приборами.

н) Инструкция по обслуживанию дизельной электростанции (ДЭС).

о) Инструкция о мерах пожарной безопасности.

п) Правила поведения укрываемых в ЗС ГО.

р) Журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в убежище (ПРУ).

с) Журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью.

т) Журнал учета работы ДЭС.

у) Журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования.

ф) Схема эвакуации укрываемых из очага поражения.

х) Список телефонов.

8.2. Формы паспорта ЗС ГО, журнала оценки технического состояния ЗС ГО, журнала регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в ЗС ГО, журнала учёта обращений укрываемых за медицинской помощью, журнала учета работы ДЭС, журнала регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования приведены в [приложениях № 6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=303084&dst=100810)-[11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=303084&dst=100866) Приказа.

8.3. Документация, предусмотренная под[пунктами в-п (п.8.1.)](#Par7) вывешивается на рабочих местах в ЗС ГО.

8.4. Документы, предусмотренные подпунктами [м](#Par18), н, т-ф (п.8.1.), для укрытий не отрабатываются, а документы, предусмотренные [подпунктами](#Par11) е, [з](#Par13)-к, [р](#Par23) (п.8.1.), отрабатываются при наличии данных систем в проектной документации.

1. **Порядок проведения технического обслуживания и ремонта**

**защитных сооружений гражданской обороны**

9.1. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт технических систем ЗС ГО включают:

- ТО № 1;

- ТО № 2;

- ТО № 3;

- текущий ремонт;

- средний ремонт;

- капитальный ремонт.

9.2. Планово-предупредительный ремонт строительных конструкций:

9.2.1. В ЗС ГО предусматривается два вида ремонта строительных конструкций и защитных устройств – текущий и капитальный:

- к текущему ремонту относятся работы по систематическому предохранению конструкций от преждевременного износа путем проведения мероприятий планово-предупредительного характера и устранению мелких повреждений и неисправностей в процессе их эксплуатации;

- к капитальному ремонту относятся такие работы, в процессе которых производятся восстановление, замена разрушительных и изношенных конструктивных элементов.

* + 1. При текущем ремонте использование сооружения по прямому назначению не прекращается.

9.2.3. Ремонт строительных конструкций и защитных устройств должен производиться в предельно короткие сроки.

9.3. Периодичность проведения планового технического обслуживания и ремонта специального оборудования, а также сроки проведения текущего и капитального ремонта строительных конструкций установлены приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» (далее – Приказ).

1. **Порядок приведения в готовность защитных сооружений гражданской обороны**

10.1. Приведение ЗС ГО в готовность к применению по предназначению осуществляется в срок не более 24 часов по соответствующему распоряжению на приведение в готовность ЗС ГО в особый период, при этом объектами, которые могут быть использованы по предназначению, считаются ЗС ГО, оцененные как «готовые» и «ограниченно готовые».

10.2. Мероприятия по подготовке ЗС ГО к приёму укрываемых, в зависимости от вида ЗС ГО (убежище, ПРУ или укрытие) и наличия соответствующего оборудования, включают:

а) подготовку проходов к ЗС ГО, установку указателей и световых сигналов «Вход»;

б) открытие всех входов для приёма укрываемых;

в) освобождение помещений от лишнего имущества и материалов;

г) установку в помещениях нар (для сидения и лежания), мебели, приборов и другого необходимого оборудования и имущества (при этом необходимо сохранять максимальную вместимость ЗС ГО) согласно рекомендуемому перечню, приведенному в [приложении № 18 Приказа;](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=303084&dst=100923)

д) проведение расконсервации инженерно-технического оборудования;

е) снятие обычных дверей, пандусов и легких экранов с защитно-герметических и герметических дверей;

ж) оценку исправности защитно-герметических и герметических дверей, ставней и их затворов;

з) закрытие всех защитно-герметических устройств в технологических проёмах (грузовые люки и проемы, шахты лифтов и т.п.);

и) закрытие и герметизацию воздухозаборных и вытяжных отверстий и воздуховодов системы вентиляции мирного времени, не используемых для вентиляции убежищ (укрытий);

к) оценку состояния и освобождения аварийного выхода, закрытие защитно-герметических ворот, дверей и ставней;

л) оценку работоспособности систем вентиляции, отопления, водоснабжения, канализации, энергоснабжения и отключающих устройств;

м) расконсервацию оборудования защищенных ДЭС и артезианских скважин;

н) заполнение при необходимости емкостей горючих и смазочных материалов;

о) оценку убежища на герметичность;

п) открытие санузлов, не используемых в мирное время. Санузлы, используемые в мирное время как подсобные помещения, освобождаются и подключаются к системе канализации и водоснабжения;

р) оценку наличия аварийных запасов воды для питьевых и технических нужд, подключение сетей убежища к внешнему водопроводу и пополнение аварийных запасов воды, расстановку бачков для питьевой воды;

с) переключение системы освещения помещений на режим убежища (укрытия);

т) установку и подключение репродукторов (громкоговорителей) и телефонов;

оценку и доукомплектование, в случае необходимости, инструментом, инвентарем, приборами, средствами индивидуальной защиты;

у) проветривание помещений ЗС ГО, добиваясь в необходимых случаях снижения СО2  и других вредных газов, выделявшихся в помещениях при использовании их в мирное время, до безопасных концентраций - СО2 (до 0,5%) и других газов - согласно санитарным нормам проектирования промышленных предприятий.

1. **Порядок проведения оценки технического состояния защитных сооружений гражданской обороны**

11.1. Оценка технического состояния ЗС ГО осуществляется при ежегодных, специальных (внеочередных) осмотрах, комплексных оценках технического состояния и инвентаризации.

11.2. Ежегодные и специальные осмотры производятся в порядке, устанавливаемом руководителем организации, эксплуатирующей ЗС ГО.

11.3. Специальные осмотры проводятся после пожаров, землетрясений, ураганов, ливней и наводнений.

11.4. При осмотрах ЗС ГО должны оцениваться:

- общее состояние сооружения и состояние входов, аварийных выходов, воздухозаборных и выхлопных каналов;

- исправность дверей (ворот, ставней) и механизмов задраивания;

- исправность защитных устройств, систем вентиляции, водоснабжения, канализации, электроснабжения, связи, автоматики и другого оборудования;

- использование площадей помещений для нужд экономики и обслуживания населения;

- наличие и состояние средств пожаротушения;

- наличие проектной документации.

11.5. Комплексная оценка технического состояния ЗС ГО проводится один раз в три года организацией, эксплуатирующей ЗС ГО, а органы местного самоуправления составляют перспективные планы проведения оценок технического состояния, при которых оценивается:

- герметичность убежища;

- работоспособность всех систем инженерно-технического оборудования и защитных устройств;

- возможность приведения защитного сооружения в готовность в соответствии с планом;

- эксплуатация в режиме ЗС ГО в течение 6 часов с оценкой технического состояния работы по режиму чистой вентиляции;

- наличие проектной документации.

11.6. В целях осуществления объективного контроля поддержания ЗС ГО в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению, по решению Главы муниципального образования может формироваться муниципальная комиссия по оценке технического состояния ЗС ГО, состоящая из представителей структурных подразделений Администрации муниципального образования, Главного управления МЧС России по Смоленской области, муниципальных и иных организаций.

11.7. Для проведения комплексных оценок технического состояния ЗС ГО рекомендуется привлекать организации, имеющие лицензии на данный вид деятельности, которые обязаны выдавать заключения с определением качественного состояния проверяемого оборудования и выдачей рекомендаций о его дальнейшем использовании по предназначению.

11.8. Руководители гражданской обороны организаций, эксплуатирующих ЗС ГО, планируют и осуществляют оценку их технического состояния.

11.9. Результаты оценки технического состояния ЗС ГО оформляются актом. При обнаружении неисправностей и дефектов строительных и ограждающих конструкций, оборудования технических систем или их отдельных элементов составляется ведомость дефектов. Недостатки, выявленные в ходе оценки технического состояния ЗС ГО, предложения по их устранению отражаются в журнале оценки технического состояния ЗС ГО. На основании акта и ведомости дефектов составляются годовые планы планово-предупредительных ремонтов технических средств и строительных конструкций.

1. **Порядок перевода убежищ (противорадиационных укрытий) на эксплуатацию в качестве противорадиационных укрытий или укрытий с учётом оптимизации норм инженерно-технических мероприятий**

12.1. Организации, эксплуатирующие убежища или противорадиационные укрытия (далее – ПРУ), при отсутствии потребности в укрытии населения, для которого в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=336757) Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» создаются ПРУ или укрытия, осуществляют по согласованию с МЧС России эксплуатацию данных убежищ в качестве ПРУ или укрытий, либо ПРУ в качестве укрытий.

12.2. К убежищам, эксплуатируемым в качестве ПРУ или укрытий, и ПРУ, эксплуатируемым в качестве укрытий, предъявляются требования, установленные Правилами для ПРУ или укрытий соответственно. При этом в журнале учёта ЗС ГО в примечании делается запись об эксплуатации убежища в качестве ПРУ или укрытия, либо ПРУ в качестве укрытия, заверенная подписью (с расшифровкой) и печатью организации (при наличии), эксплуатирующей ЗС ГО и территориального органа МЧС России (Главного управления МЧС России по Смоленской области).

 12.3. Порядок перевода убежищ (или ПРУ) на эксплуатацию в качестве ПРУ или укрытий, определён Методическими рекомендациями по организации перевода убежищ (противорадиационных укрытий) на эксплуатацию в качестве противорадиационных укрытий или укрытий с учётом оптимизации норм инженерно-технических мероприятий (далее - Методические рекомендации), утверждёнными заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий П.Ф. Барышевым 30.12.2020 (№ 2-4-71-38-11), определяющими порядок эксплуатации убежищ и противорадиационных укрытий, в которых, в соответствии с законодательством, отсутствует потребность, но одновременно имеется необходимость в предоставлении населению вместо них укрытий.

12.4. Методические рекомендации предназначены для территориальных органов МЧС России в субъектах Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций-балансодержателей ЗС ГО для организации работы по переводу убежищ (ПРУ) на эксплуатацию в качестве ПРУ (укрытия) соответственно и проведения оценки технического состояния ПРУ (укрытия).

12.5. В целях снижения избыточных требований к содержанию убежищ и ПРУ, в которых в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами отсутствует потребность, осуществляется перевод убежищ на эксплуатацию в качестве ПРУ или укрытия, а ПРУ в качестве укрытия, при этом к данным объектам предъявляются минимальные требования в сравнении с теми, которые предъявляются соответственно к ПРУ или укрытиям.

12.6. Инженерное оборудование, относящееся к специфике функционирования более высокого класса ЗС ГО, подлежит консервации в том состоянии, в котором находится на момент перевода ЗС ГО на эксплуатацию в качестве ПРУ (укрытия), а в журнале учёта ЗС ГО в примечании делается запись об эксплуатации убежища в качестве ПРУ или укрытия, либо ПРУ в качестве укрытия, заверенная подписью (с расшифровкой) и печатью организации (при наличии), эксплуатирующей ЗС ГО и Главного управления МЧС России по Смоленской области.

1. **Порядок снятия с учёта защитных сооружений**

**гражданской обороны**

13.1. Снятие с учёта убежищ (ПРУ), эксплуатируемых в качестве ПРУ или укрытий, осуществляется по согласованию с Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) и в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» (далее – Приказ).

13.2. С учёта снимаются ЗС ГО в следующих случаях:

- при утрате расчётных защитных свойств ограждающих и несущих строительных конструкций, если восстановление их технически невозможно или экономически нецелесообразно;

- в связи с новым строительством, реконструкцией, техническим переоснащением зданий и сооружений, осуществляемыми по решению федеральных органов исполнительной власти и (или) органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, при этом в планах технического переоснащения и реконструкции организаций предусматривается восполнение снимаемого с учёта фонда ЗС ГО;

- при отсутствии организаций, которым возможна передача ЗС ГО в оперативное управление, хозяйственное ведение, и потребности в ЗС ГО на данной территории для защиты категорий населения, установленных [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=336757) Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»;

- при фактическом отсутствии ЗС ГО по учётному адресу, при этом к акту о снятии ЗС ГО с учёта прилагаются материалы проведённых проверок (расследований) по факту отсутствия ЗС ГО по учётному адресу.

13.3. В целях подготовки документации для снятия с учёта ЗС ГО (изменения типа ЗС ГО) создается комиссия решением соответствующего должностного лица:

- руководителем федерального органа исполнительной власти или государственного учреждения, в оперативном управлении или хозяйственном ведении которого они находятся, - в отношении ЗС ГО, находящихся в федеральной собственности, за исключением ЗС ГО, закрепленных за организациями на праве оперативного управления или хозяйственного ведения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- руководителем организации - в отношении ЗС ГО, закрепленных за данной организацией на праве оперативного управления или хозяйственного ведения;

- руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации - в отношении ЗС ГО, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации или муниципальной собственности, за исключением ЗС ГО, переданных в пользование организациям;

- руководителем организации - в отношении ЗС ГО, находящихся в собственности этой организации.

13.4. В состав комиссии, создаваемой для снятия с учёта ЗС ГО (далее - комиссия), включаются по согласованию представители Главного управления МЧС России по субъекту Российской Федерации, ведущего учёт ЗС ГО и территориального органа Росимущества по субъекту Российской Федерации, на территории которого находится данное ЗС ГО.

13.5. Комиссия рассматривает документацию планируемого к снятию с учёта ЗС ГО (изменению типа ЗС ГО), оценивает готовность ЗС ГО к использованию по назначению и по результатам работы составляет акт о снятии с учёта ЗС ГО (акт об изменении типа ЗС ГО) или принимает решение об отказе в снятии с учёта данного ЗС ГО (изменении типа ЗС ГО).

13.6. Территориальные органы Росимущества обеспечивают внесение соответствующих изменений в реестр федерального имущества, а органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации - в реестры собственности субъектов Российской Федерации или муниципальных образований.

**XIV. Порядок финансирования мероприятий по сохранению, рациональному использованию и обеспечению готовности защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны**

14. Финансовое обеспечение мероприятий по сохранению, рациональному использованию и обеспечению готовности к использованию по предназначению защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны (далее – мероприятия) осуществляется:

14.1. В пределах средств, предусмотренных Решением о бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год и плановый период, при проведении мероприятий на муниципальных объектах гражданской обороны.

14.2. За счёт средств ведомств и организаций, независимо от ведомственной принадлежности, организационно-правовых форм и форм собственности (балансодержателей объектов гражданской обороны), при проведении мероприятий на объектах гражданской обороны соответствующих ведомств и организаций.